**Alarm Verification**

Month:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipment | **High** | | | | **Low** | | | | Date/Initials |
| Alarm Temp | Unit alarm  Y/N | Main alarm  Y/N | Operator response  Y/N | Alarm Temp | Unit alarm  Y/N | Main alarm  Y/N | Operator response  Y/N |  |
| BBR1  W26T-137081-XT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBR2  V19T-136517-VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBR4  Y01P-117822-YP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBPL1  365493N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBF1  54436-394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBF2  51683-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBF3  X03R-125602-XR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBULF1  502784-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Acceptable: BBR - High: 5.0-5.5 Low: 1.5-1.9 BBF - High: -22 – -20 BBPL1 - High: 23.0-23.5 Low 20.5-20.9 BBULF1 – High: -45

Unit alarm, Main alarm, Operator response - Y