**AVOXimeter 4000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orange Filter** | | | |  | **Yellow Filter** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **tHb** | **% O2Hb** | **% COHb** | **% MetHb** |  | **tHb** | **% O2Hb** | **% COHb** | **% MetHb** | **Pass or** |
| 16.7-17.3 | 37.8-40.2 | 20-23 | 0.2-1.8 |  | 7.8-8.2 | 93.7-96.3 | 0.6-3.4 | 0-2.4 | **Fail?** |

**Liquid Quality Controls**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433333-1 | | 433333-2 | | 43333-3 | |
| tHgb | O2Hgb | tHgb | O2Hgb | tHgb | O2Hgb |
| 5.5-7.4 | 76.2-84.4 | 10.3-12.6 | 82.9-90.2 | 15.7-19.0 | 89.8-96.4 |