**Alarm Verification**

Month:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipment | **High** | **Low** | Date/Initials |
| Alarm Temp | Unit alarmY/N | Main alarmY/N | Operator responseY/N | Alarm Temp | Unit alarmY/N | Main alarmY/N | Operator responseY/N |  |
| BBR1W26T-137081-XT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBR2V19T-136517-VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBR4Y01P-117822-YP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBPL1365493N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBF154436-394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBF3X03R-125602-XR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBULF1502784-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Acceptable: BBR - High: 5.0-5.5 Low: 1.5-1.9 BBF - High: -22 – -20 BBPL1 - High: 23.0-23.5 Low 20.5-20.9 BBULF1 – High: -45

 Unit alarm, Main alarm, Operator response - Y